|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuva A)**Auto nähtynä 3/4 edestä*Car seen 3/4 from front***Kuljettajan puolelta etuviistosta kuvattuna** |  | **KUVA B)**Auto nähtynä 3/4 takaa*Car seen 3/4 from rear***Kartanlukijan puolelta takaviistosta kuvattuna** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuva E)**Moottori tilassaan asennettuna*Engine in its compartment***Moottoritila kokonaisuudessaan** |  | **KUVA H)**Ruiskutusjärjestelmä*Injection system***Ruiskutuslaitteisto ilman imuletkua ja ilmansuodatinta siten että myös kaasuläppäkotelo näkyy** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuva T)**Täydellinen etuakselisto paikallaan*Complete front axle on its place***Etuakselisto pyörästä pyörään alaviistosta kuvattuna** |  | **KUVA U)**Täydellinen taka-akselisto paikallaan*Complete rear axle on its place***Taka-akselisto pyörästä pyörään alaviistosta kuvattuna** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kuva V)**Etujarru vasen*Front brake, left***Kuvattuna siten, miten jarrusylinteri ja –levy parhaiten näkyy** | **KUVA W)**Takajarru, vasen*Rear brake, left***Kuvattuna siten, miten jarrusylinteri ja –levy parhaiten näkyy. Rumpujarru kuvataan rumpu irrotettuna.** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuva X)**Kojetaulu*Dashboard***Kojelauta oikealta sivusta** |  | **OHJE KUVAN LIITTÄMISEEN** |
|  |  | Klikkaa tyhjää ruutua. Kursori jää vilkkumaan ruudun keskelle. Valitse ylävalikosta lisää ja kuva. Hae kuva tiedostosta johon sen tallensit.Muista tallentaa lomake ennen lähettämistä.AKK liittää kuvat passipohjaan tältä lomakkeelta. |